1 scanner le code barre pairing function present en haut a gauche sur la page 2 du doc bc922 v9.8.3 sans le dongle branché sur pc, la douchette se met a clignoter.
2 brancher le dongle sur pc, la douchette passe au vert fixe.
3 scanner l'ensemble de la planche prefixe f12 bc922 V sept2020 ( certains codes sur la page 1 sont plus durs que d'autres mais tout passe).
4 tester un article sous octave